Iława, 04.05.2023r.

**Wszyscy zainteresowani**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Dotyczy: Zapytania ofertowego na: zakup i montaż platformy schodowej dla osób   
z niepełnosprawnościami w budynku Stowarzyszenia PROMYK przy ulicy 1 Maja 6C, 14-200 Iława   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130.000 zł .

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Poniżej przedstawiamy ich treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

1) Czy dopuszczacie Państwo wyprowadzenie zasilania natynkowo w plastikowych rurkach?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę.

Jak daleko znajduję się najbliższa rozdzielnia/skrzynka elektryczna od miejsca planowanego montażu platformy?  
Czy można prosić o przesłanie zdjęć wnętrza takiej skrzynki/rozdzielni elektrycznej?

**Odp:** Zamawiający wymaga wizji lokalnej- ust.2 pkt. 9 zapytania ofertowego  
  
2) Czy termin realizacji do dnia 18.08.2023 r. obejmuje samą dostawę i montaż platformy czy także odbiór przez UDT?

**Odp:** Termin 18.08.2023r. obejmuje także odbiór przez UDT- ust. 2 pkt. 10 zapytania ofertowego  
Odbiór dokonywany przez Urząd Dozoru Technicznego jest bowiem czynnością administracyjną całkowicie niezależną od dostawcy.  
Urząd Dozoru Technicznego ma 30 dni na dokonanie odbioru urządzenia licząc od momentu wpływu dokumentacji do właściwej jednostki.  
Dokumentację techniczno-ruchowo możemy jednak wysłać dopiero po zamontowaniu niniejszej platformy przyschodowej.  
Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji wskazanego w zapytaniu ofertowym?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji.

3) Czy pokrycie kosztów odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego będzie leżało po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?  
Koszt odbioru w wysokości około 500,00 PLN brutto powinien pokryć przez podmiot na, który zostanie zarejestrowana platforma.

**Odp:** Koszty rejestracyjne/odbioru przez UDT pokrywa Wykonawca- ust. 2 pkt. 10 zapytania

4) Czy dostarczenie protokołu budowlanego będzie leżało po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

**Odp:** dostarczenie protokołu budowlanego leży po stronie Wykonawcy  
  
5) Czy dostarczenie protokołu pomiarów elektrycznych będzie leżało po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

**Odp:** dostarczenie protokołu pomiarów elektrycznych leży po stronie Wykonawcy

6) Czy istnieje możliwość złożenia oferty bez wykonania wizji lokalnej na miejscu planowanego montażu platformy?  
Na etapie rozeznania cenowego otrzymaliśmy od Państwa zapytanie ofertowe ze zdjęciami schodów oraz ich wymiarami.  
Informację zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym są dla naszej firmy wystarczające aby dokonać wyceny takiej platformy.

**Odp:** Zamawiający wymaga wizji lokalnej- ust. 2 pkt.9 zapytania  
  
7) Czy konserwacja urządzenia w okresie gwarancji będzie leżała po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

**Odp:** Wykonawca podaje terminy w jakich należy konserwować platformę , natomiast już sama konserwacja w wymaganych terminach leżeć będzie po stronie Zamawiającego.  
  
8) Czy posiadają Państwo informację jaka szerokość schodów po zamontowania platformy jest wymagana aby zachowywać wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej?  
Według mojej wiedzy uzyskanej w trakcie udzielania odpowiedzi na Państwa rozeznanie cenowe każdy z biegów schodowych po usunięcia balustrady będzie miał 120 cm  
szerokości. Zachowanie 120 cm szerokości każdego z biegów schodowych jest niemożliwe do spełnienia ze względu na szerokość szyny montowanej na słupkach samonośnych.  
Jaka jest minimalna szerokość szerokość schodów jaka ma zostać zachowana po zamontowaniu platformy? Czy dopuszczają Państwo zastosowanie platformy przyschodowej   
o napędzie elektryczno-liniowym w przypadku gdy jest to konieczne aby zachować wymaganą szerokość schodów po zamontowaniu urządzenia dla celów ochrony ppoż.?

**Odp:** Platforma musi być wykonana tak aby klatka schodowa spełniała wymagania ppoż.   
w szczególności w zakresie szerokości schodów- ust.2 pkt. 6 zapytania, zatem Zamawiający dopuszcza zastosowanie platformy przyschodowej o napędzie elektryczno-liniowym w przypadku gdy jest to konieczne aby zachować wymaganą szerokość schodów po zamontowaniu urządzenia dla celów ochrony ppoż. Parkowanie platformy na poziomie 0 za zakrętem 90֯, a na poziomie -1 za zakrętem 180֯, górna prowadnica może służyć jako poręcz, celem zachowania wymaganej szerokości schodów.

9) Czy w związku z prośbą o wyjaśnienie SIWZ istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert?

**Odp:** Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu do składania ofert.