|  |
| --- |
| **PRZEDMIAR** |

**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku socjalnym w Iławie przy

 ul. Wyszyńskiego 43.

ADRES INWESTYCJI : 14-200 Iława, ul. Wyszyńskiego 35, dz. 256/9.

INWESTOOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie.

ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 33A, 14-200 Iława

BRANŻA : budowlana, sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 17 maja 2016 r.

|  |
| --- |
|  |

 SPORZĄDZIŁ: INWESTOR:

Maj 2016

OGÓLNA CHARKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1.Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz. U. nr 202 poz. 2072.

2.Kosztorysy wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz. U nr 130 poz.1389. Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej.

3.Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych.

4.Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich „Kp” i zysku „Z” przyjęto wg cen rynkowych.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych.

6.Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych.

Opracowanie obejmuje roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń w budynku socjalnym w Iławie przy ulicy Wyszyńskiego 35.

Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uporządkowania terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac.

Remont pomieszczeń w budynku socjalnym w Iławie

PRZEDMIAR ROBÓT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1. | **Roboty budowlane** |
| 1.1 | **Roboty malarskie** |
| 2d.1.1 | KNR 0-232611-02 | Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą  | m2 | 115,5 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | 115.5 |
| 3d.1.1 | KNR 2-021505-03 | Dwukrotne malowanie farba emulsyjną w kolorze białym powierzchni wewnętrznych | m2 |  115,5  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | 115,5 |
| 1.2 | **Licowanie płytkami** |
| 4d.1.2 | KNR0-120829-03 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 cmx 20 cm na klej  | m2 | 6,6 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | 6,6 |
| 5d.1.2 | KNR 0-232611-02 | Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą | m2 | 6,6 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | 6,6 |
| 1.3 | **Roboty ogólnobudowlane** |
| 6d.1.3 | KNR –W2-022004-07 | Obudowa instalacji wodno-kanalizacyjne płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.  | m2 | 1 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | 1 |
| 2. | **Instalacje wodno -kanalizacyjne** |
| 2.1 | **Biały montaż** |
| 7d.2.1 | KNR-W2150230-02 | Wymiana umywalki pojedynczej z syfonem gruszkowym | kpl. | 1 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | 1 |
| 8d.2.1 | KNR-W2150137-09 | Wymiana baterii natryskowej z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15mm | kpl. | 1 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | 1 |
| 9d.2.1 | KNR-W2150137-02 | Wymiana baterii umywalkowej stojącej o śr. nominalnej 15 mm | kpl. | 1 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | 1 |
| 10d.2.1 | KNR-W2150232-02 | Brodzik natryskowy narożny o wy. 90x90 cm z tworzywa sztucznego z podstawą ze styropianu wraz z obudową oraz kabiną. | kpl. | 1 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | 1 |