**Ogłoszenie nr 500033747-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.**

Iława:  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 517599-N-2018   
**Data:** 13/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, Krajowy numer identyfikacyjny 51085456900000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 14200   Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 485 468, e-mail pzd@powiat-ilawski.pl, faks 89 644 80 66.   
Adres strony internetowej (url): http://bip.powiat-ilawski.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II.

**Punkt:** 1)

**W ogłoszeniu jest:** Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki na odcinkach w msc. Kałduny ok. 1200 mb i msc. Gromoty ok. 998 mb

**W ogłoszeniu powinno być:** Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4)

**W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki na odcinkach w msc. Kałduny i msc. Gromoty”. 2. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku w msc. Kałduny obejmuje długość ok. 1200 mb. Inwestycja w ciągu DP 1214N znajduje się na terenie gminy Iława, zabudowy wiejskiej, jednorodzinnej, zagrodowej. Zakres zamówienia dla odcinka w msc. Kałduny obejmuje: a) zamieszczenie na początku i na końcu realizowanego zadania tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 b) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami uzyskaniem akceptacji czasowej organizacji ruchu przez Starostę iławskiego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie (dla każdego odcinka z osobna), ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas prowadzenia robót; c) roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe; d) roboty ziemne; e) odwodnienie pasa drogowego (odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej zakończonej projektowanymi urządzeniami podczyszczającymi odprowadzonymi do istniejącej sieci urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych w pasie drogi gminnej oraz do rzeki Kałdunka); f) elementy ulic – wbudowanie krawężnika, obrzeża, ścieku; g) wbudowanie podbudowy oraz w-wy odcinająco-odsączającej; h) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej i asfaltu; i) roboty wykończeniowe; j) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ⎫ oznakowanie stałej organizacji ruchu – znaki typu średniego, ustawienie/montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ⎫ montaż lamp oświetleniowych w celu oświetlenia przejść dla pieszych; k) stałą obsługę geodezyjną oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego. 3. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku w msc. Gromoty obejmuje długość ok. 998 mb. Inwestycja w ciągu DP 1214N znajduje się na terenie gminy Iława, zabudowy wiejskiej, jednorodzinnej, zagrodowej. Zakres zamówienia dla odcinka w msc. Gromoty obejmuje: a) zamieszczenie na początku i na końcu realizowanego zadania tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 b) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem akceptacji czasowej organizacji ruchu przez Starostę iławskiego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie (dla każdego odcinka z osobna), ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas prowadzenia robót; c) roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe; d) roboty ziemne; e) odwodnienie pasa drogowego (odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe do istniejących rowów drogowych); f) elementy ulic – wbudowanie krawężnika, obrzeża; g) wbudowanie podbudowy oraz w-wy odcinająco-odsączającej: h) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej i asfaltu; i) roboty wykończeniowe; j) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ⎫ oznakowanie stałej organizacji ruchu – znaki typu średniego, ustawienie/montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ⎫ montaż lamp oświetleniowych w celu oświetlenia przejść dla pieszych, k) stała obsługa geodezyjna oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego. 4. Szczegółowy zakres robót stanowi załączona do SIWZ: dokumentacja projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz pomocniczo przedmiary robót. Roboty będące przedmiotem zamówienia dla odcinka w msc. Kałduny ok. 1200 mb wymagają pozwolenia na budowę (w posiadaniu Zamawiającego) Roboty będące przedmiotem zamówienia dla odcinka w msc. Gromoty ok. 1200 mb nie wymagają pozwolenia na budowę – wymagają zgłoszenia właściwemu organowi administracji arch,.-bud. (w posiadaniu Zamawiającego). 5. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda złożenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy. 6. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w swojej ofercie części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.   
**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki na odcinkach w m. Kałduny i m. Gromoty”. 2. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku w msc. Kałduny obejmuje długość ok. 1200 mb. Inwestycja w ciągu DP 1214N znajduje się na terenie gminy Iława, zabudowy wiejskiej, jednorodzinnej, zagrodowej. Zakres zamówienia dla odcinka w msc. Kałduny obejmuje: a) zamieszczenie na początku i na końcu realizowanego zadania tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 b) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami uzyskaniem akceptacji czasowej organizacji ruchu przez Starostę iławskiego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie (dla każdego odcinka z osobna), ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas prowadzenia robót; c) roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe; d) roboty ziemne; e) odwodnienie pasa drogowego (odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej zakończonej projektowanymi urządzeniami podczyszczającymi odprowadzonymi do istniejącej sieci urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych w pasie drogi gminnej oraz do rzeki Kałdunka); f) elementy ulic – wbudowanie krawężnika, obrzeża, ścieku; g) wbudowanie podbudowy oraz w-wy odcinająco-odsączającej; h) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej i asfaltu; i) roboty wykończeniowe; j) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ⎫ oznakowanie stałej organizacji ruchu – znaki typu średniego, ustawienie/montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ⎫ montaż lamp oświetleniowych w celu oświetlenia przejść dla pieszych; k) stałą obsługę geodezyjną oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego. 3. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku w msc. Gromoty obejmuje długość ok. 989 mb. Inwestycja w ciągu DP 1214N znajduje się na terenie gminy Iława, zabudowy wiejskiej, jednorodzinnej, zagrodowej. Zakres zamówienia dla odcinka w msc. Gromoty obejmuje: a) zamieszczenie na początku i na końcu realizowanego zadania tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 b) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem akceptacji czasowej organizacji ruchu przez Starostę iławskiego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie (dla każdego odcinka z osobna), ustawienie na okres inwestycji stosownego oznakowania na czas prowadzenia robót; c) roboty przygotowawcze, pomiarowe, rozbiórkowe; d) roboty ziemne; e) odwodnienie pasa drogowego (odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe do istniejących rowów drogowych); f) elementy ulic – wbudowanie krawężnika, obrzeża; g) wbudowanie podbudowy oraz w-wy odcinająco-odsączającej: h) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej i asfaltu; i) roboty wykończeniowe; j) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ⎫ oznakowanie stałej organizacji ruchu – znaki typu średniego, ustawienie/montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, ⎫ montaż lamp oświetleniowych w celu oświetlenia przejść dla pieszych, k) stała obsługa geodezyjna oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego. 4. Szczegółowy zakres robót stanowi załączona do SIWZ: dokumentacja projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz pomocniczo przedmiary robót. Roboty będące przedmiotem zamówienia dla odcinka w msc. Kałduny wymagają pozwolenia na budowę (w posiadaniu Zamawiającego) Roboty będące przedmiotem zamówienia dla odcinka w msc. Gromoty nie wymagają pozwolenia na budowę – wymagają zgłoszenia właściwemu organowi administracji arch,.-bud. (w posiadaniu Zamawiającego). 5. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda złożenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy. 6. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w swojej ofercie części (zakresu) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Data: 2018-02-28, godzina: 09:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 2018-03-01, godzina: 09:00

DYREKTOR PZD

/-/ Lech Tatarek